**Памятка**

**по подключению цифрового эфирного ТВ**

Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.

Для приема сигнала на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В зависимости от условий приема сигнала необходимо подобрать нужный тип антенны, которые бывают комнатные либо внешние, с усилителем либо без него. Кроме того в многоквартирных домах возможно использование коллективных антенн *(наличие необходимо уточнять в управляющих компаниях)*. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка *(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»)*.

Телевизионная приставка подключается к телевизору с помощью кабеля, который идет в комплекте, чаще всего это так называемые «тюльпаны» - круглые штекеры желтого, белого, красного цветов. В зависимости от имеющихся на телевизоре разъемов, кабель также может быть SCART *(устаревший тип)* или HDMI *(новый тип)*. Антенна подключается в приставку. Подробная схема подключения отображена в инструкции, кроме того проконсультироваться можно при приобретении оборудования в магазине.

После подключения необходимо перевести телевизор в режим входного сигнала, как правило, это кнопка на пульте от телевизора «AV» или «Video». Далее настройка каналов осуществляется пультом от приставки согласно отображаемому на экране телевизора меню: «поиск каналов», далее «автоматически поиск». Должно появиться 20 телевизионных и 3 радиоканала.

При неудовлетворительном качестве изображения и звука *(зависание, появление «квадратиков»)* необходимо корректно установить антенну.

В случае если у телезрителя заключен договор с коммерческим оператором связи, оказывающим услуги кабельного или спутникового телевещания, то дополнительных манипуляций производить не нужно, сигнал уже является цифровым. Данная категория телезрителей не заметит отключения аналоговой эфирной трансляции.